IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2016-06-09T16:56:04"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140223_1515(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ENU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ENU)"

People and organizations
  Person "Carlos" "M" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Carlos" "M" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ENU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ENU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 23′ 59.999999″ | longitude -3° 40′ 59.879999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "70 F" | object type "70 F" | names: "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus:70 F:136085" | material: materials ("Cristal Display - Baxi", "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi", "Conexión", "Display - Baxi") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cantidades de equipos mecánicos, Constraints, Dimensions, Identity Data

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "70 F" | 1 occurrence | material: materials ("Cristal Display - Baxi", "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi", "Conexión", "Display - Baxi") | property sets: Data, Dimensions, Identity Data, Materials and Finishes, Mechanical, Other

Property sets
  Other | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Category = "Project Information" (IFCLABEL)
    Client Name = "Propietario" (IFCTEXT)
    Project Address = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Project Issue Date = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Project Name = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Project Number = "0001" (IFCTEXT)
    Project Status = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family Name = "Level" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Category = "Mechanical Equipment" (IFCLABEL)
    Family = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
    Family and Type = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
    Host Id = "Basic Wall: Exterior - Ladrillo en entramado metálico" (IFCLABEL)
    Type = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
    Type Id = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Type Id = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 1 type object
    110 F = FALSE (IFCBOOLEAN)
    50 F = FALSE (IFCBOOLEAN)
    70 F = TRUE (IFCBOOLEAN)
    90 F = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Category = "Mechanical Equipment" (IFCLABEL)
    Conexiones Inferiores - Situación = 95. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    D = 3.85742187499411 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - EA-1 = 130. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - EA-2 = 85. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - Gas = 29. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - MR Impulsión Calefacción (Agua Caliente) = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - RR Retorno Calefacción (Agua Fría) = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Exterior - SH = 88. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    EA-1 Situación 2 = 225. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    EA-1 Situación = 225. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    EA-2 Situación 2 = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    EA-2 Situación = 225. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Family Name = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus" (IFCTEXT)
    Gas - Situación = 79. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    MR - Situación = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Purgador - Situación 2 = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Purgador - Situación = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    RR - Situación = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    SC - Situación 2 = 48. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    SC - Situación = 67. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Identity Data | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Author = "" (IFCTEXT)
    Building Name = "" (IFCTEXT)
    Organization Description = "" (IFCTEXT)
    Organization Name = "" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Type Name = "Extremo inicial 8 mm" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Mark = "4" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 1 type object
    Assembly Code = "" (IFCTEXT)
    Assembly Description = "" (IFCTEXT)
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services S.L." (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    Catálogo tarifa = "http://www.baxi.es/docs/sp_cataleg/CatSept16_BiosPlus.pdf" (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    Declaración de conformidad CE = "http://www.baxi.es/docs/sp_decla/CE_DECLARATION_BIOS_PLUS.PDF" (IFCTEXT)
    Description = "Estas calderas murales de condensación se distinguen por se elevada potencia y eficiencia concentrada en un reducido volumen. Como cualquier caldera de condensación, tiene un elevado rendimiento que alcanza 109,8% y son Clase 5 de NOx. Esto implica que son calderas con una combustión ecológica y que tienen un consumo de gas muy inferior al de una caldera convencional de potencia similar. Destacan también por su elevada versatilidad. Gracias a los accesorios opcionales de conexión hidráulica y a los diferentes dispositivos de regulación pueden trabajar individualmente o conjuntamente mediante una conexión en cascada de varias. Esto permite que se puedan acoplar a cualquier tipo de instalación para ofrecer calefacción y agua caliente sanitaria." (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "solutions@baxi.es" (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "03/05/2016" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "01/01/2017" (IFCTEXT)
    Folleto media potencia = "http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/folleto_MediaPotencia2015.pdf" (IFCTEXT)
    Homologación = "http://www.baxi.es/docs/sp_homo/CE-0085CM0128_ROCA_BIOS_PLUS.pdf" (IFCTEXT)
    Manual Instalador = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/SGB125-300H.pdf/" (IFCTEXT)
    Manual Usuario = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/SGB125-300_H_BAXI.pdf/" (IFCTEXT)
    Manufacturer = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCTEXT)
    Model = "BIOS PLUS 70 F" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "BIOS PLUS" (IFCTEXT)
    OmniClass Number = "" (IFCTEXT)
    OmniClass Title = "" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "BIOS PLUS 70 F" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Departamento Técnico" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "902 89 89 89" (IFCTEXT)
    Type Name = "70 F" (IFCTEXT)
    URL = "www.baxi.es" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.baxi.es/biosplus/" (IFCTEXT)
  Graphics | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Line Pattern = "Solid" (IFCLABEL)
    Line Weight = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Extremo inicial de nivel - Círculo: Extremo inicial de nivel - Círculo" (IFCLABEL)
    Symbol at End 1 Default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol at End 2 Default = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation Base = "Project Base Point" (IFCIDENTIFIER)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Elevation = 973.332100899314 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Level = "Level: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "70 F" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCLABEL)
  Cantidades de equipos mecánicos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción = "Estas calderas murales de condensación se distinguen por se elevada potencia y eficiencia concentrada en un reducido volumen. Como cualquier caldera de condensación, tiene un elevado rendimiento que alcanza 109,8% y son Clase 5 de NOx. Esto implica que son calderas con una combustión ecológica y que tienen un consumo de gas muy inferior al de una caldera convencional de potencia similar. Destacan también por su elevada versatilidad. Gracias a los accesorios opcionales de conexión hidráulica y a los diferentes dispositivos de regulación pueden trabajar individualmente o conjuntamente mediante una conexión en cascada de varias. Esto permite que se puedan acoplar a cualquier tipo de instalación para ofrecer calefacción y agua caliente sanitaria." (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción de unidad = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
    Fabricante = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCTEXT)
    Modelo = "BIOS PLUS 70 F" (IFCTEXT)
    Tipo = "2014_Caldera_Baxi_de-Gas-de-Condensación-Bios-Plus: 70 F" (IFCLABEL)
    URL = "www.baxi.es" (IFCTEXT)
  Dimensions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area = 1.00348760500415 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.173523793849582 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Computation Height = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensions | properties | on 1 type object
    Alto (mm) = 763. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Altura Situación Caldera (mm) = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ancho (mm) = 450. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Interior - EA-1 (mm) = 125. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Interior - EA-2 (mm) = 80. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Interior - MR Impulsión Calefacción (Agua Caliente) (mm) = 28. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Interior - RR Retorno Calefacción (Agua Fría) (mm) = 28. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diametro Interior - SH (mm) = 80. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diámetro Interior - Conexión de gas (mm) = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diámetro Interior - Salida condensados (mm) = 21. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largo (mm) = 505. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Mechanical | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    System Classification = "Vent,Other,Hydronic Supply,Hydronic Return" (IFCTEXT)
    System Name = "" (IFCTEXT)
  Mechanical | properties | on 1 type object
    Flujo Condensados = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Entrada Aire = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Gas = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Humo = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo MR Impulsión calefacción (Agua Caliente) = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo RR Retorno calefacción (Agua fría) = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
  Phasing | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase Created = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Data | properties | on 1 type object
    Capacidad agua = 0.004 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Clase de eficiencia en calefacción (ErP) = "A" (IFCTEXT)
    Longitud máx. conducto concéntrico (mm) = 10000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longitud máx. conducto doble (mm) = 60000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Peso neto aproximado = 40. (IFCREAL)
    Potencia útil 50/30 ºC = 48600. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Potencia útil 80/60 ºC = 45000. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Presión máxima de trabajo = 400000. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Rendimiento útil (50/30ºC) con carga 100% = 1.078 (IFCREAL)
    Rendimiento útil (50/30ºC) con carga 30% = 1.05 (IFCREAL)
    Rendimiento útil (80/60ºC) con carga 100% = 0.974 (IFCREAL)
    Tipo de gas = "natural/propano" (IFCTEXT)
  Materials and Finishes | properties | on 1 type object
    Carcasa = "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi" (IFCLABEL)
    Conexiones = "Conexión" (IFCLABEL)
    Display = "Cristal Display - Baxi" (IFCLABEL)
    Frontal = "Display - Baxi" (IFCLABEL)