IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Número de proyecto"
Time stamp: "2016-06-09T16:49:08"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)"

People and organizations
  Person "Jordi" "G" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Jordi" "G" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Número de proyecto" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 25′ 0.086975″ | longitude -3° 42′ 1.243858″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "EcoTherm Plus WGB 110" | object type "EcoTherm Plus WGB 110" | names: "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB:EcoTherm Plus WGB 110:153149" | material: materials ("Display - Baxi - Blanco", "Display - Baxi - Negro", "Conexión", "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cotas, Datos de identidad, Mecánica, Otros

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "EcoTherm Plus WGB 110" | 1 occurrence | material: materials ("Display - Baxi - Blanco", "Display - Baxi - Negro", "Conexión", "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi") | property sets: Cotas, Datos, Datos de identidad, Materiales y acabados, Mecánica, Otros

Property sets
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura base = "Punto base del proyecto" (IFCIDENTIFIER)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anfitrión = "Nivel : Nivel 1" (IFCTEXT)
    Desfase = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nivel = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Otros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoría = "Información de proyecto" (IFCLABEL)
    Dirección de proyecto = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Estado de proyecto = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
    Fecha de emisión de proyecto = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Nombre de cliente = "Propietario" (IFCTEXT)
    Nombre de proyecto = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Número de proyecto = "Número de proyecto" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Nombre de familia = "Nivel" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    Familia = "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB: EcoTherm Plus WGB 110" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB: EcoTherm Plus WGB 110" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB: EcoTherm Plus WGB 110" (IFCLABEL)
    Tipo = "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB: EcoTherm Plus WGB 110" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Familia = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 type object
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    Diámetro Exterior - Conexión de gas = 0.031 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Exterior - Entrada de aire = 0.165 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Exterior - Impulsión calefacción (Agua Caliente) = 0.045 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Exterior - Retorno calefacción (Agua fría) = 0.045 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Exterior - Salida condensados = 0.028 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Exterior - Salida de humos = 0.115 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longitud máx. conducto concéntrico (mm) = 8. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longitud máx. conducto doble (mm) = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nombre de familia = "2014_Caldera_Baxi_Mural-de-Gas-de-Condensación_EcoTherm-Plus-WGB" (IFCTEXT)
    WGB 110 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    WGB 50 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    WGB 70 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    WGB 90 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "EcoTherm Plus WGB 110" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCLABEL)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Volumen = 0.243380803767539 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Área = 1.33692712434675 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura de cálculo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotas | properties | on 1 type object
    Alto (mm) = 0.851 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ancho (mm) = 0.48 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    B = 0.163 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    C = 0.152 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Conexión de gas = 0.028 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Entrada de aire = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Impulsión calefacción (Agua Caliente) = 0.042 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Retorno calefacción (Agua fría) = 0.042 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Salida condensados = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Salida de humos = 0.11 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largo (mm) = 0.585 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Datos de identidad | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descripción de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre del edificio = "" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Marca = "2" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Estructura = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Planta de edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nombre de tipo = "Nivel 1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 type object
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services S.L." (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    Catálogo tarifa = "http://www.baxi.es/docs/sp_cataleg/CatSept16_EcoThermPlusWGBH.pdf" (IFCTEXT)
    Comentarios de tipo = "Las calderas de condensación de gas EcoTherm Plus WGB con potencias de 28 a 110 kW y posibilidad de instalación de hasta 15 calderas en cascada, constituyen una solución silenciosa, segura y fiable, tanto para edificios de viviendas como para viviendas unifamiliares. Prevista para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria por acumulación, la caldera EcoTherm Plus WGB basa su funcionamiento en la tecnología de la condensación, empleando gas como combustible. Esta eficaz combinación proporciona un funcionamiento silencioso, altamente eficiente y con un nivel de emisiones contaminantes muy por debajo de los requisitos mínimos exigidos por la normativa actual." (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Declaración de conformidad CE = "http://www.baxi.es/docs/CE_Ecotherm_Plus_WGB.pdf" (IFCTEXT)
    Descripción = "Caldera mural de condensación EcoTherm Plus WGB" (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "solutions@baxi.es" (IFCTEXT)
    Fabricante = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "03/05/2016" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "01/01/2017" (IFCTEXT)
    Folleto media potencia = "http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/folleto_MediaPotencia2015.pdf" (IFCTEXT)
    Homologación = "http://www.baxi.es/docs/sp_homo/homo_wgbh.pdf" (IFCTEXT)
    Manual Instalador = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/Manual_Instalacion_WGB_50_110_H_BAXI.pdf" (IFCTEXT)
    Manual Usuario = "http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/Manual_Instrucciones_WGB_50_110_H_BAXI.pdf" (IFCTEXT)
    Modelo = "EcoTherm Plus WGB 110" (IFCTEXT)
    Nombre de tipo = "EcoTherm Plus WGB 110" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "EcoTherm Plus WGB" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.75.00.00" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "EcoTherm Plus WGB 110" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Departamento Técnico" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "902 89 89 89" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Climate Control (HVAC)" (IFCTEXT)
    URL = "www.baxi.es" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.baxi.es/7650/" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Clasificación de sistema = "Ventilación,Otro,Suministro hidrónico,Retorno hidrónico,Otro" (IFCTEXT)
    Nombre de sistema = "" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 type object
    Flujo Condensados = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Entrada Aire = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Gas = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Humo = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Impulsión calefacción (Agua Caliente) = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Retorno calefacción (Agua fría) = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
  Proceso por fases | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fase de creación = "Nueva construcción" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Gráficos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Grosor de línea = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Patrón de línea = "Trazo punto" (IFCLABEL)
    Símbolo = "Extremo de nivel: Extremo de nivel" (IFCLABEL)
    Símbolo en extremo 1 por defecto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo en extremo 2 por defecto = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos | properties | on 1 type object
    Capacidad agua = 0.0078 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Clase de eficiencia en calefacción (ErP) = "A" (IFCTEXT)
    Longitud máx. conducto concéntrico (m) = 0.008 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longitud máx. conducto doble (m) = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Peso neto aproximado = 84. (IFCREAL)
    Potencia útil 50/30 ºC = 113500. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Potencia útil 80/60 ºC = 106800. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Presión máxima de trabajo = 4. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Rendimiento útil (40/30ºC) con carga 30% = 1.077 (IFCREAL)
    Rendimiento útil (70/50ºC) con carga 100% = 0.994 (IFCREAL)
    Tipo de gas = "natural/propano" (IFCTEXT)
  Materiales y acabados | properties | on 1 type object
    Caracasa = "Aleación aluminio-silicio acabado pintura - Baxi" (IFCLABEL)
    Conexiones = "Conexión" (IFCLABEL)
    Frontal 1 = "Display - Baxi - Blanco" (IFCLABEL)
    Frontal 2 = "Display - Baxi - Negro" (IFCLABEL)