IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2017-02-28T17:09:31"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ENU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ENU)"

People and organizations
  Person "Carlos" "M" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Carlos" "M" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ENU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ENU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 23′ 59.999999″ | longitude -3° 40′ 59.879999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "MXV-4000-RB" | object type "MXV-4000-RB" | names: "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB:MXV-4000-RB:132522" | material: materials ("Acero color Negro", "Plastico", "Acero Inoxidable AISI 316") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cantidades de equipos especializados, Constraints, Dimensions, Electrical - Loads

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "MXV-4000-RB" | 1 occurrence | material: materials ("Acero color Negro", "Plastico", "Acero Inoxidable AISI 316") | property sets: Construction, Data, Dimensions, General, Green Building Properties, Identity Data

Property sets
  Other | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Category = "Project Information" (IFCLABEL)
    Client Name = "Propietario" (IFCTEXT)
    Project Address = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Project Issue Date = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Project Name = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Project Number = "0001" (IFCTEXT)
    Project Status = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family Name = "Level" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Category = "Specialty Equipment" (IFCLABEL)
    Family = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
    Family and Type = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
    Type = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
    Type Id = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
    Type Id = "Level: Extremo inicial 8 mm" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 1 type object
    Category = "Specialty Equipment" (IFCLABEL)
    Family Name = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB" (IFCTEXT)
    InstruccionesEspeciales = "" (IFCTEXT)
    MaterialContenedor = "" (IFCTEXT)
    MaterialEnvase = "" (IFCTEXT)
    TipoEmbalajeProteccion = "" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Author = "" (IFCTEXT)
    Building Name = "" (IFCTEXT)
    Organization Description = "" (IFCTEXT)
    Organization Name = "" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Type Name = "Extremo inicial 8 mm" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 1 type object
    Assembly Code = "" (IFCTEXT)
    Assembly Description = "" (IFCTEXT)
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services S.L." (IFCTEXT)
    AñoProduccion = "" (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    COBieCategoria = "" (IFCTEXT)
    CodigoBarras = "" (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    ContenidoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Description = "Depósitos master vertical inoxidable MXV-4000-RB" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "lapesa@lapesa.es" (IFCTEXT)
    EtiquetaModelo = "" (IFCTEXT)
    Exclusiones = "" (IFCTEXT)
    FechaCompra = "" (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "23/02/2017" (IFCTEXT)
    FechaFinGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaInicioGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "23/02/2018" (IFCTEXT)
    GarantiaExtendida = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFCClasificacion = "" (IFCTEXT)
    IdentificadorGarantia = "" (IFCTEXT)
    InformacionTecnica = "http://lapesa.es/sites/default/files/tacse10.pdf http://lapesa.es/sites/default/files/tacse10.pdf http://lapesa.es/sites/default/files/tacse10.pdf" (IFCTEXT)
    LugarEnsamblaje = "" (IFCTEXT)
    Manufacturer = "lapesa Grupo Empresarial S.L." (IFCTEXT)
    MasterformatCodigo = "21 41 00" (IFCTEXT)
    MasterformatTitulo = "Storage Tanks for Fire-Suppression Water" (IFCTEXT)
    Model = "MXV-4000-RB" (IFCTEXT)
    NumeroArticulo = "" (IFCTEXT)
    NumeroArticuloGlobalComercial = "" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "" (IFCTEXT)
    OmniClass Number = "23.65.00.00" (IFCTEXT)
    OmniClass Title = "Supply and Distribution of Liquids and Gases" (IFCTEXT)
    OmniclassCodigo = "23-27 29 19" (IFCTEXT)
    OmniclassTitulo = "Tanks" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    PuntoDeContacto = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Departamento Comercial" (IFCTEXT)
    ReferenciaLote = "" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "0034976465180" (IFCTEXT)
    TiempoMedioEntreFallos = "" (IFCTEXT)
    Type Comments = "Depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie MASTER-INOXIDABLE 316. Modelo MXV-RB, de 4000 litros de capacidad. . Construido en acero inoxidable AISI-316L . Decapado mediante proceso químico automatizado, por inmersión en caliente, con garantía absoluta del 100% de la superficie en contacto con A.C.S y posterior pasivado exento de mineralización. . Capaz de soportar en ACS, temperaturas de 90º C en continuo. . Incorpora 1 boca de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito. . Boca de hombre aislada de serie, con poliuretano inyectado en molde. . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mk. . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24). . Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 (opción 10 Kg/cm2) en circuito A.C.S. . Opcionalmente Incluye equipo de protección catódica "Lapesa-Correx UP", específico para depósitos MASTER-INOXIDABLE, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio platinado + potenciostato regulador. . Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido). . Con Certificado según Directiva Europea 2014/68/UE y 5 años de Garantía. . Pérdidas estáticas (W): 245. Clase de eficiencia energética: C." (IFCTEXT)
    Type Name = "MXV-4000-RB" (IFCTEXT)
    UNSPSCCodigo = "25102001" (IFCTEXT)
    UNSPSCTitulo = "Tanks" (IFCTEXT)
    URL = "www.lapesa.es" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://lapesa.es/sites/default/files/documentos/acse38-41.pdf" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Codigo = "60-50-96" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Titulo = "Water tanks and cisterns" (IFCTEXT)
    VersionElementoBIM = "1" (IFCTEXT)
  Graphics | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Line Pattern = "Solid" (IFCLABEL)
    Line Weight = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Extremo inicial de nivel - Círculo: Extremo inicial de nivel - Círculo" (IFCLABEL)
    Symbol at End 1 Default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol at End 2 Default = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation Base = "Project Base Point" (IFCIDENTIFIER)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Host = "Level : Nivel 1" (IFCTEXT)
    Level = "Level: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Offset = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "MXV-4000-RB" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "lapesa Grupo Empresarial S.L." (IFCLABEL)
  Cantidades de equipos especializados | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Comentarios = "Depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie MASTER-INOXIDABLE 316. Modelo MXV-RB, de 4000 litros de capacidad. . Construido en acero inoxidable AISI-316L . Decapado mediante proceso químico automatizado, por inmersión en caliente, con garantía absoluta del 100% de la superficie en contacto con A.C.S y posterior pasivado exento de mineralización. . Capaz de soportar en ACS, temperaturas de 90º C en continuo. . Incorpora 1 boca de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito. . Boca de hombre aislada de serie, con poliuretano inyectado en molde. . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mk. . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24). . Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 (opción 10 Kg/cm2) en circuito A.C.S. . Opcionalmente Incluye equipo de protección catódica "Lapesa-Correx UP", específico para depósitos MASTER-INOXIDABLE, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio platinado + potenciostato regulador. . Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido). . Con Certificado según Directiva Europea 2014/68/UE y 5 años de Garantía. . Pérdidas estáticas (W): 245. Clase de eficiencia energética: C." (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción = "Depósitos master vertical inoxidable MXV-4000-RB" (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción de unidad = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
    Fabricante = "lapesa Grupo Empresarial S.L." (IFCTEXT)
    Modelo = "MXV-4000-RB" (IFCTEXT)
    Tipo = "2015_Deposito_LAPESA_Master-Vertical-Inoxidable-MXV-RB: MXV-4000-RB" (IFCLABEL)
    URL = "www.lapesa.es" (IFCTEXT)
  Dimensions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area = 9.79572169676284 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 6.61858594967433 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Computation Height = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensions | properties | on 1 type object
    A = 1910. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    B = 2310. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    C = 1105. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Conexión lateral para resistencia / Side connection = 50.8 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Conexión lateral para resistencia de apoyo / Backup heating element = 50.8 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    D = 915. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Desagüe / Drain = 38.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    E = 660. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Entrada de agua fría / Cold water inlet = 76.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    F = 865. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    G = 1450. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    J = 1015. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    K = 625. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    L = 245. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    M = 875. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    N = 465. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Protección catódica / 'Lapesa correx up' connection = 19.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Q = 350. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Recirculación / Recirculation = 50.8 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Salida de A.C.S. / DHW outlet = 76.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Sensores laterales / Probe tube connection for sensors = 12.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Electrical - Loads | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Circuit Number = "" (IFCTEXT)
    Panel = "" (IFCTEXT)
  Phasing | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase Created = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Construction | properties | on 1 type object
    3ª Protección Catódica = TRUE (IFCBOOLEAN)
    A/2 = 957. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Situación 3ª Protección Catódica = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Data | properties | on 1 type object
    Capacidad / Capacity = 4. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    CondicionesEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    DescripcionEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    EstanqueidadAgua = "" (IFCTEXT)
    FechaEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    MasaSuperficialKgm2 = 0. (IFCREAL)
    Peso total aproximado / Empty weight (approx.) = 600. (IFCREAL)
    ResistenciaAlViento = "" (IFCTEXT)
  General | properties | on 1 type object
    CertificadoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CodigoBedec = "" (IFCTEXT)
    CondicionesMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CosteMantenimiento = 0. (IFCREAL)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FrecuenciaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    NormativaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    TrabajoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMedicion = "" (IFCTEXT)
  Green Building Properties | properties | on 1 type object
    AcidificacionAtmosferica = 0. (IFCREAL)
    AcidificacionAtmosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumida = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CambioClimatico = 0. (IFCREAL)
    CambioClimaticoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoKwh = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoMj = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosferica = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EmisionCO2 = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaPrimariaTotalConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Eutrofizacion = 0. (IFCREAL)
    EutrofizacionPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursos = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursosPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaseCicloVida = "" (IFCTEXT)
    FormacionFotoquimicaOzono = 0. (IFCREAL)
    FormacionFotoquimicaOzonoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    MateriaPrima = 0. (IFCREAL)
    ReferenciaUnidadFuncional = "" (IFCTEXT)
    ResiduoInerte = 0. (IFCREAL)
    ResiduoInertePorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivo = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Unidad = "" (IFCTEXT)
    VidaUtilEsperada = "" (IFCTEXT)
  Materials and Finishes | properties | on 1 type object
    Carcasa = "Acero Inoxidable AISI 316" (IFCLABEL)
    Carcasa B = "Acero color Negro" (IFCLABEL)
    Conexión = "Plastico" (IFCLABEL)